招标说明

说明
UL隔条组件，3 线 
适用母线加长连接夹 01886, 01829, 01275
200 mm
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压 (UL) AC:	600 V

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01362000