招标说明

说明
盖板
上/下，开槽，1.10 m 长，适用于支架 01136 或 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

其他
借助该型材可以达到保护等级IP20。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01417000