招标说明

说明
CRITO^®30Compact
接线模块 PE + N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	35.4 kA

连接端
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01427000