招标说明

说明
盖罩，含背面防触摸保护盖
适用于 185Power 连接模块
用于搭配 CrossLink®185 防触摸保护盖罩模块使用
185Power

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01437000A