招标说明

说明
封闭盖板，适用 3 线系统
正面安装，1.10 m 长，适用于支架 01136
3 x 190 x 1100
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

盖罩: 耐温性最高 75°C, 根据 UL 94, 有阻燃性, 耐蠕变性 CTI 200, 不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01554000