招标说明

说明
CRITO^®CrossBoard
fastening module
at rear feeding

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01605000A