招标说明

说明
母线 30 x 5
长 2.40 m, 镀锡
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
power dissipation at full load of the item:	64.0 W

原材料性能
主体:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

即使在恶劣环境下也抗腐蚀

其他
通过镀锡铜排可显著降低连接位置准备工作的成本。
可有效保护铜排不受侵蚀性物质损害。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01622000