招标说明

说明
QUADRON^®Panel
刀型触头熔断器支持件
双侧带螺钉，带 2 个隔板
尺寸 00 / 3极

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12.5 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
隔板:
	耐温性最高 120 °C, 
	耐蠕变性 CTI 200

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03351000