招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器底座，630A，固定式
双侧带螺钉 M12
尺寸 3 / 3 极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	630 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	90.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 尺寸3 损耗功率最高 60 W

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03769000