招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极 + N
框端子 6 - 70 mm²，墨灰色手柄
160 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	15.6 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
rated making capacity:	17.6 kA

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23022000AD