招标说明

说明
SECUR®Panel
隔离开关熔断器组
带 LED
单极

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	65 V

AC-22B (400 V)

DC-22B (65 V)

power dissipation at full load of the item:	2.6 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638: AC-22 (400V)

进线和出线连接之间的分隔功能需根据产品标准对开关机制的开口要求来确定

当开关机构闭合和取出熔断器时, 母线和接线端子之间产生的电势能穿过LED。

其他
双功能端子
任意的进线方向
不脱落的熔断器架
可铅封的手柄

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31556000A