招标说明

说明
备用熔断体，适用于 MOTUS®
熔断体 30 A，适用规格 9 A，用于电机重载启动时
CC 级

标准

电气数值
额定电流（IEC）:	30 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	500 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31569000