招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 80 A
2 个可调节支承导轨
54 x 260，不带导线，背面带螺钉端子 16 mm²
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	80 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

原材料性能
导线绝缘层: 耐温性 最高105 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32472000