招标说明

说明
EQUES^®30Compact
母线转接器 25 A
适用于带弹簧端子连接的直接启动器 Siemens S00
45 x 160，带导线 AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

原材料性能
导线绝缘层: : 耐温性 最高105 °C

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32693000A