招标说明

说明
梳型母线，3 线，适用于 2 个 NH 熔断器式隔离开关
35 mm²
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
power dissipation at full load of the item:	4.6 W

额定绝缘电压: 当污染等级为2时 800V; 当污染等级为3时 690V
额定工作电流 参阅下载图表

额定冲击耐受电流: 25kA /400 V;
额定短时电流稳定性: 12.5 kA-100 ms/400 V

防护等级: 
IP 20 正面可以与NH-熔断器式隔离开关, 梳型母线和连接端子组合。
防护等级取决于安装时的连接空间。

其他
防触摸保护: 符合 DIN EN 50274/BGV A3标准
适用 2个 NH-熔断器式隔离开关闭合结构, 带末端盖

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33376000