招标说明

说明
QUADRON®Panel Speed
隔离开关熔断器组
框端子，带电子熔丝监测器
尺寸 00

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-23B (690V / 125A)
AC-23A (500V / 125A)
AC-22A (690V / 125A)   

2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-22B (220V/125A)

rated isolation voltage Ui AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V

使用类别 AC-23B (690V / 125A), AC-23A (500V / 125A),  AC-22A (690V / 125A),  DC-22B (220V/125A),  2条电流路径(L1, L3)并联熔断器 gL/gG,  尺寸00,  690V / 125A适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 尺寸00 最大 10 W 损耗功率, 

在使用多个元件并排运行时, 应注意符合VDE 0660 部分 500/EN60 439-1标准, 表1中的额定负载系数

系统元件: 正面防护等级 IP20 符合DIN EN 60529标准,  取决于安装时的连接区域 ;  防触摸保护符合 DIN EN 50274标准

电子熔丝监测: 
- 用于识别额定电压 AC 100V 至 AC 690V的熔断器故障
- 无需辅助能源; 网络电压供电
- 辅助触点 无电势
- LED- 发光信号(红/绿)
- 测试键
-其他信息查询下载 / 数据表

连接端
框端子: 
1.5 -70mm² 细密导线和细密导线带导线套, 可连接带绝缘的压铸成型导线末端最大95mm²
1.5 -10mm² 圆单股导线
16 - 70mm²圆多股导线 
2x10mm², 2x16mm² 和 2x25mm² f+AE, 导线相同, 并排排列, 四边铸压
2x10 - 35mm² f, 导线相同, 并排排列, 

多层软铜排 9-13 mm 宽 
开口空间 13 mm x 13 mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   

其他
带瞬时开关装置用于进行频繁开关操作, 使用等级"A"
在位置0锁定, 最多加装3个挂锁
&gt;FLAG-指示器显示开关位置
通过双断点可无危险并且无需工具更换熔断器
通过取下带熔断器的面罩作为可视的明显断开点
符合 IEC / EN 60204-1, 可作为电网分断设备的主开关使用
主开关和紧急开关只在带有AC23A/B时组合使用

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33507000