招标说明

说明
CAPUS®Panel
SD2-3P 隔离开关 N 极

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
rated making capacity:	3.5 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33684000A