招标说明

说明
CAPUS^®Panel
SD3-3P 隔离开关 N 极

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

连接端
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33685000A