招标说明

说明
OMUS®CrossBoard
混合型开关，3 极或 1 极分断
电子元件，20 A (UL)

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	20 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

额定电流 (UL):	20 A
额定电压 (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	2,5 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36159000A