招标说明

说明
多层软铜排，镀锡，带绝缘皮
10x 15.5 x 0.8
470 A, 长 2 m
Accessories

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	470 A

power dissipation at full load of the item:	75.1 W

其他
通过镀锡铜排可显著降低连接位置准备工作的成本。
可有效保护铜排不受侵蚀性物质损害。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01091000