招标说明

说明
CRITO^®60Classic
连接组件，3 极，不带盖罩
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	550 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	640 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	800 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	67.4 kA

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

连接端
多层软铜排 从 3 x 20 x 1 至 10 x 32 x 1

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01538000