招标说明

说明
QUADRON®Panel
NH 熔断器座，250A，固定式，适用于光伏
进线螺钉连接端子 M10,出线连接至母线 2x 30 x 10
尺寸 1XL / 单极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	1000 V
额定电压 （IEC） DC:	1500 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	5.5 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
带熔断器时的分断能力:	50 kA

SCCR:	15 kA

适用熔断器 IEC 60269-6

其他
适用1根或2根内置铜排 30x10mm。
通过连接盖罩, 母线实现完全防触摸保护。
防触摸保护盖分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03289000