招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器座，250A，固定式，适用于光伏
两侧带螺钉 M10 
尺寸 1XL / 单极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	1000 V
额定电压 （IEC） DC:	1500 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	5.5 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
带熔断器时的分断能力:	50 kA

SCCR:	15 kA

适用熔断器 IEC 60269-6

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03290000