招标说明

说明
QUADRON®Panel
刀型触头熔断器支持件
双侧带压板连接端子
尺寸 00 / 3 极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12.5 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03761000