招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器底座，400A，固定式
双侧带螺钉 M10
尺寸 2 / 单极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1000 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

适用 熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 , 尺寸2 最大损耗功率45W

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为两部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03766000