招标说明 - 计划

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，2 极
screw M12, without handle
500 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	500 A
额定电压 (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	17.2 W

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23050000AD