招标说明 - 计划

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，2 极
screw M10, without handle
400 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

认证许可
IEC (CB), VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压 （IEC） DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	11.0 W
最大电流负载能力 (IEC):	400 A
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23053000AD