招标说明

说明
SECUR®60Classic PowerLiner
D0 隔离开关熔断器组（母线式安装）
适用于 D01 和 D02 熔断器，带 LED
E18 / 63 A / 3 极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	110 V

AC-23A (400 V)

DC-21B (48 V1极l
DC-21B (110V) 2极

power dissipation at full load of the item:	10.5 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

熔断器故障时LED灯闪烁工作范围: 110 - 400 V AC / DC

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638: AC22

进线和出线连接之间的分隔功能需根据产品标准对开关机制的开口要求来确定

当开关机构闭合和取出熔断器时, 母线和接线端子之间产生的电势能穿过LED。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31525000