招标说明

说明
备用熔断体，适用于 MOTUS®
熔断体 20 A，适用规格 9 A
10x38 gR

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

电气数值
额定电流（IEC）:	20 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

额定电流 (UL):	16 A
额定电压 (UL) AC:	500 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31568000