招标说明

说明
SECUR®60Classic EasyLiner
D0 隔离开关熔断器组（母线式安装），适用 5 线母线系统
适用 D01 和 D02 熔断体，适用 Hensel 公司的 250 A, 400 A 和 630 A 母线系统
E18 / 63 A / 3 极
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

AC-22B (400 V)

power dissipation at full load of the item:	7.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

受环境温度影响的降容系数: 
35°C     1.0
45°C     0, 9
55°C     0.8 

适用于熔断器和定位部件, 符合 DIN VDE 0636-3  IEC / HD 60269-3 / HD 60269-3

建议使用带镀银末端盖的D02-熔断器

The function of isolation between incoming and outgoing contacts is provided by the opening of the switching mechanism as required in the standard.

连接端
1.5 - 16 mm²圆多股导线和细密导线不带导线套
1.5 - 16 mm²细密导线带导线套*
1.5 - 10 mm² 细密导线带导线套 
1.5 - 10 mm² 圆单股导线 

* 16 mm²使用卷曲工具 PZ 16压入,  产品类型Weidmüller或
使用压力钳Crimpfox 25R,  产品型号 Phoenix Contact

不带侧面模块时连接导线的侧面安装最大(包括) 6mm², 带侧面模块时连接导线的侧面安装最大(包括)10mm² 

其他
spring terminal enables connection without tools (at first installation)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31588000A