招标说明

说明
CUSTO®60Classic
D 熔断器管座，母线式, 57mm
适用定位环
E 33 / 3 极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	630 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

熔断器通过镀银铜板连接在母线上

它可以用作母线系统的分支回路。不能作为母线系统的进线来应用。

符合DIN VDE 0636 部分3011  也可以是690V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31919000