招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 16 A
适用于带弹簧端子的直接启动器 Allen-Bradley 140M-RC2E、Eaton PKZM0、Siemens S00、Schneider Electric GV2
45 x 200, 带可拆分上部和导线 AWG 12 (4 mm²)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	12 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32401000