招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 1，250 A，母线式，上端/下端连接
螺钉 M10
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), UL, VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC22 B (400 V)
AC23 B (400V/160A)
AC21 B (690 V)

适用更高的使用类别, 该产品可以加装灭弧室 (参阅附件)

DC-说明: 2 条电流路径(L1, L3)串联
DC-20B (250 V)

power dissipation at full load of the item:	26.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	262 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	13.7 kA

SCCR:	100 kA

适用熔断器 IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 尺寸1 最大 23 W 损耗功率,  带有带电挂接片

在符合给出的AC-和DC-开关性能以及在考虑过载条件时, 需要保持与接地金属件的一定距离。更新信息请询问。
在用作隔离开关时则不用保持距离。

防护等级 IP30 正面,  取决于安装时的连接范围

熔丝监测器: 
额定工作电压
AC 24-690V,  DC 24-250V
无电势常开触点和常闭触点
AC-15 24V/2A,  (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A,  60V 0, 15A

*污染等级2,  过电压等级 II
无需辅助能源
其他信息参阅安装说明

其他
CrossLink® Technology 转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线; 带电部分带有触摸保护
简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装
盖罩带有自动闭合的检测孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33160000