招标说明

说明
OMUS®60Classic
混合型开关，3 极或 1 极分断
switch for resistive loads 25.0 A, for applications IEC
60Classic

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

认证许可
IEC (CB)

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	2,5 kV

其他
最大25A带有电流监测器的持续电流
可选择3极同时或者3极单独分断
功能集成用于供电, 安全及开断,
利用混合动力技术实现超过3千万次开关次数

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36153000A