招标说明

说明
CRITO^®CrossBoard
连接模块
带集成弹簧连接端子 1.5 - 16 mm², AWG 14 - 6
3 极

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	48 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	4.6 W
最大电流负载能力 (IEC):	80 A

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	10 kA

连接端
For leads per IEC :
1.5 - 16 mm² round stranded and finely stranded without wire-end ferrule
1.5 - 16 mm² finely stranded with wire-end ferrule*
1.5 - 10 mm² finely stranded with wire-end ferrule 
1.5 - 10 mm² round solid 

* Recommendation: 16 mm² crimped with Rittal crimping pliers for wire-end ferrules WM-Crimp, Weidmüller crimping tool PZ 16 or Phoenix Contact crimping pliers Crimpfox 25R

for leads per UL:
Cu AWG 14 - 6
Class B (UL486E)

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01592000A