招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
刀型触头熔断器支持件
框端子
尺寸 1 / 3极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	31.4 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	80 kA

转接器模块, 防护等级 IP20 正面

连接端
框端子

铜 70-185mm²f
铜 35-150mm²rm
铜 35-120mm²f+AE
多层软铜排 15.5-24mm 宽
开口空间 24.5 x 12mm
最小开口空间高度 3mm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

其他
CrossLink® Technology 转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线
简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03300000