招标说明

说明
SECUR®Panel
隔离开关熔断器组
2 极

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
VDE, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	130 V

AC-22B (400 V)

DC-22B (130 V)

power dissipation at full load of the item:	5.2 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638 : AC-22

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31313000A