招标说明

说明
槽边框
窄
17 x 36 x 700
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
盖罩:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

其他
3线和4线母线系统的防触摸保护盖罩系统组成部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01038000