招标说明

说明
母线支架 3 极 + N + E
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01138000