招标说明

说明
母线盖
适用 40 - 60 x 10 母线，1 m 长
防触摸保护盖
100Energy
185Power
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
具有较高耐热变形稳定性的塑料材料, 
持续耐温稳定性最高 100 °C
阻燃性 根据 UL 94

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01251000