招标说明

说明
母线盖
适用 2T 和 3T 型母线，1 m 长
防触摸保护盖
60Classic
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值

原材料性能
具有较高耐热变形稳定性的塑料材料, 
持续耐温稳定性最高 100 °C
阻燃性 根据 UL 94

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01252000