招标说明

说明
通用母线支架 UL
3 极，带内置螺钉孔
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	70 kA

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01508000