招标说明

说明
CRITO^®30Compact
连接模块
带集成弹簧连接端子 1.5 - 16 mm², AWG 14 - 6
3 极
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	48 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	80 A

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	10 kA

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC  

连接端
导线符合IEC标准 : 
铜 1.5 - 16 mm²
圆单股导线或圆多股导线, 细密导线, 直接或带导线套

满足UL要求的导线: : 
铜 AWG 14 - 6
B级 (UL486E) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01562000A