招标说明

说明
盖罩，3 极
228 mm 宽
228 x 200 x 90
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01596000