招标说明

说明
CRITO^®
展开式连接夹
32 x 20
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	550 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	800 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
中间位置供电时的电流负荷能力:	800 A
最大电流负载能力 (IEC):	800 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	80.9 kA

SCCR:	25 kA

连接端
多层软铜排 从 3 x 20 x 1 至 10 x 32 x 1

原材料性能
连接螺钉:
	螺纹杆 M16, 内六角扳手 尺寸8 
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
电缆衬垫:
	黄铜, 镀锡

其他
如果矩形母线不处于机械应力下, 也可连接矩形母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01759000