招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 2 A
690 V, gR
10 x 38
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	2 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	700 V

power dissipation at full load of the item:	1.0 W

额定短路分断能力 AC :	200 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31206000