招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 40 A
600 V AC, fast acting
Class J, 27x60
Accessories

标准

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	40 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	300 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31512000A