招标说明

说明
AMBUS^®60Classic
熔断器支持件
适用熔断器 10 x 38，IEC 60269-6
单极，适用母线 20 x 5/10 
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

认证许可
UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	30 A
额定电压 （IEC） DC:	1000 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	0.2 W
最大电压 IEC DC:	1050 V

SCCR:	33 kA

适用于熔断器符合 IEC / EN 60269-6
gPV带允许的额定损耗功率最大 4 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31572000