招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 63 A
1 个可调节支承导轨
72 x 200, 带导线 AWG 8 (10 mm²)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	65 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC , 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC 

原材料性能
导线绝缘层: 耐温性 最高105 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32457000