招标说明

说明
设备架
无电气连接，1 个可调节支承导轨
45 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32665000A